**Barrière lumineuse EFA-TLG®**

**Barrière lumineuse de ligne de porte**

**BARRIÈRE LUMINEUSE DE PORTE** autocontrôlée et certifiée par le TÜV (EFA-TLG®), intégrée de manière parfaitement protégée dans les montants latéraux de la porte. La barrière lumineuse agit directement au niveau de la fermeture de porte et génère un rideau lumineux infrarouge sur presque toute la surface jusqu’à une hauteur de 2,5 m. Des obstacles sont détectés sans contact. Le mouvement de fermeture s’arrête alors immédiatement. Le mode inversé peut ainsi être déclenché bien plus tôt.

Barre palpeuse et/ou cellule(s) photoélectrique(s) sont inutiles.

Variante d’utilisation selon le type de porte

**Option :**

Combinaison EFA-TLG® et barre palpeuse