**Module EFA SmartConnect®**

**Module ESC4.0 EFA-SmartConnect®**

Gérer les portes dans une application.Le module EFA-SmartConnect® envoie en permanence des rapports d’état à l’application.EFA-SmartConnect® enregistre toutes les indications importantes sur le réseau local. L’utilisateur décide des informations qu’il souhaite envoyer à EFAFLEX et la date à laquelle les envoyer. Toutes les informations restent sûres et confidentielles grâce à l’utilisation du cryptage de bout en bout moderne.

EFA-SmartConnect® offre la solution IdO pour les portes interconnectées. L’application correspondante et facile à utiliser permet une surveillance centralisée et indique le statut de toutes les portes en temps réel et de manière claire. Selon le principe « Diagnostic – Service – Maintenance », il est possible de prévenir les pannes en temps et en heure, et planifier la maintenance à l’avance. Les incidents réels sont résolus grâce à des processus accélérés, avec des temps d’arrêt réduits.

Les paramètres de base sont réglables via l’application. Utilisation possible du réseau sans fil existant. La souveraineté des données reste au contrôle de l’utilisateur Pas d’enregistrement nécessaire. Indépendant du réseau mobile. Normes de sécurité modernes, telles que : WPA2, PSK, AES, etc. cryptage propriétaire supplémentaire de paquets TCP et UDP

Mise à jour IdO EFAFLEX à la version 4.0 à l’épreuve du futur pour EFA-TRONIC® et EFA-TRONIC®-PROFESSIONAL, entre autres avec le module EFA-SmartConnect® activable en option, en liaison avec l’application gratuite et la connexion WLAN avec des étendues de service considérablement élargies.

Compatibilité réseau de série en équipant ultérieurement les portes existantes de la même gamme de commandes et/ou en mettant à jour gratuitement l’application.

Activation Wi-Fi : sans, activation en usine, au montage